Analyse du bruit blanc de phase par la variance d'Allan modifiée (pente -2)

 STATISTICS FOR FILE: Blanc_Phase_real.dat
 Phase Data Points 1 thru 131072 of 131072
 Maximum = 1.430805e-09
 Minimum = -1.237167e-09
 Average = 3.889835e-17
 Sigma Type: Modified Allan
 Confidence Factor = 0.683
 Deadtime T/Tau = 1.000000

  AF        Tau         #    Alpha  Min Sigma     Mod Sigma      Max Sigma
    1   1.0000e+00   131070     2   7.3574e-10    7.3773e-10     7.3974e-10
    2   2.0000e+00   131067     2   1.5175e-10    1.5218e-10     1.5262e-10
    4   4.0000e+00   131061     2   3.9237e-11    3.9378e-11     3.9519e-11
    8   8.0000e+00   131049     2   9.9054e-12    9.9539e-12     1.0003e-11
   16   1.6000e+01   131025     2   2.4822e-12    2.4992e-12     2.5166e-12
   32   3.2000e+01   130977     2   6.1890e-13    6.2487e-13     6.3102e-13
   64   6.4000e+01   130881     2   1.5423e-13    1.5633e-13     1.5852e-13
  128   1.2800e+02   130689     2   3.8210e-14    3.8944e-14     3.9722e-14
  256   2.5600e+02   130305     2   9.5135e-15    9.7712e-15     1.0051e-14
  512   5.1200e+02   129537     2   2.3558e-15    2.4457e-15     2.5468e-15
 1024   1.0240e+03   128001     2   5.8075e-16    6.1195e-16     6.4883e-16
 2048   2.0480e+03   124929     2   1.4112e-16    1.5187e-16     1.6553e-16
 4096   4.0960e+03   118785     2   3.4551e-17    3.8273e-17     4.3531e-17
 8192   8.1920e+03   106497     0   8.1030e-18    9.5183e-18     1.2082e-17
16384   1.6384e+04    81921     2   1.9531e-18    2.3902e-18     3.3687e-18
32768   3.2768e+04    32769     2   4.4992e-19    5.9415e-19     1.1572e-18

Analyse spectrale: pente +2

Analyse du bruit scintillation de phase par la variance d'Allan modifiée (pente -2

 STATISTICS FOR FILE: Scintillation_Phase_real.dat
 Phase Data Points 1 thru 131072 of 131072
 Maximum = 3.570311e-09
 Minimum = -3.085366e-09
 Average = 2.112793e-14
 Sigma Type: Modified Allan
 Confidence Factor = 0.683
 Deadtime T/Tau = 1.000000

  AF        Tau         #    Alpha  Min Sigma     Mod Sigma      Max Sigma
    1   1.0000e+00   131070     2   1.7381e-09    1.7428e-09     1.7475e-09
    2   2.0000e+00   131067     2   4.6464e-10    4.6595e-10     4.6728e-10
    4   4.0000e+00   131061     2   1.3095e-10    1.3142e-10     1.3189e-10
    8   8.0000e+00   131049     2   3.6098e-11    3.6275e-11     3.6454e-11
   16   1.6000e+01   131025     2   9.7697e-12    9.8366e-12     9.9050e-12
   32   3.2000e+01   130977     2   2.6116e-12    2.6368e-12     2.6628e-12
   64   6.4000e+01   130881     2   6.9070e-13    7.0011e-13     7.0991e-13
  128   1.2800e+02   130689     2   1.7956e-13    1.8301e-13     1.8667e-13
  256   2.5600e+02   130305     2   4.6728e-14    4.7994e-14     4.9369e-14
  512   5.1200e+02   129537     2   1.2230e-14    1.2697e-14     1.3221e-14
 1024   1.0240e+03   128001     2   3.1291e-15    3.2972e-15     3.4959e-15
 2048   2.0480e+03   124929     2   7.9790e-16    8.5870e-16     9.3589e-16
 4096   4.0960e+03   118785     2   1.9562e-16    2.1669e-16     2.4647e-16
 8192   8.1920e+03   106497     0   4.9047e-17    5.7615e-17     7.3135e-17
16384   1.6384e+04    81921     2   1.0969e-17    1.3424e-17     1.8920e-17
32768   3.2768e+04    32769     2   2.6409e-18    3.4874e-18     6.7923e-18

Analyse spectrale: pente +1

Analyse du bruit blanc de fréquence par la variance d'Allan à recouvrement (écart type d'Allan à pente -1/2)

 STATISTICS FOR FILE: Blanc_Frequence_real.dat
 Frequency Data Points 1 thru 131072 of 131072
 Maximum = 1.943740e-04
 Minimum = -1.823450e-04
 Average = 2.163502e-07
 Sigma Type: Overlapping Allan
 Confidence Factor = 0.683
 Deadtime T/Tau = 1.000000

  AF        Tau        #    Alpha  Min Sigma      Sigma         Max Sigma
    1   1.0000e+00   131071     0   4.5719e-05    4.5819e-05     4.5920e-05
    2   2.0000e+00   131069     0   3.2277e-05    3.2362e-05     3.2448e-05
    4   4.0000e+00   131065     0   2.2809e-05    2.2889e-05     2.2969e-05
    8   8.0000e+00   131057     0   1.6201e-05    1.6278e-05     1.6355e-05
   16   1.6000e+01   131041     0   1.1477e-05    1.1551e-05     1.1628e-05
   32   3.2000e+01   131009     0   8.1051e-06    8.1786e-06     8.2542e-06
   64   6.4000e+01   130945     0   5.6736e-06    5.7451e-06     5.8195e-06
  128   1.2800e+02   130817     0   3.9274e-06    3.9973e-06     4.0710e-06
  256   2.5600e+02   130561     0   2.7778e-06    2.8475e-06     2.9227e-06
  512   5.1200e+02   130049     0   1.9747e-06    2.0444e-06     2.1222e-06
 1024   1.0240e+03   129025     1   1.4198e-06    1.4450e-06     1.4715e-06
 2048   2.0480e+03   126977     0   9.5119e-07    1.0181e-06     1.1014e-06
 4096   4.0960e+03   122881     1   6.5008e-07    6.6997e-07     6.9181e-07
 8192   8.1920e+03   114689     1   4.3769e-07    4.5568e-07     4.7610e-07
16384   1.6384e+04    98305     0   1.8602e-07    2.2295e-07     2.9681e-07
32768   3.2768e+04    65537     0   1.1503e-07    1.4775e-07     2.4832e-07

Analyse du bruit de scintillation de fréquence par la variance d'Allan à recouvrement (écart type d'Allan à pente 0)

 STATISTICS FOR FILE: Scintillation_Frequence_real.dat
 Frequency Data Points 1 thru 131072 of 131072
 Maximum = 1.476848e-08
 Minimum = -1.306739e-08
 Average = 1.167632e-09
 Sigma Type: Overlapping Allan
 Confidence Factor = 0.683
 Deadtime T/Tau = 1.000000

  AF        Tau        #    Alpha  Min Sigma      Sigma         Max Sigma
    1   1.0000e+00   131071    -1   1.2372e-09    1.2397e-09     1.2422e-09
    2   2.0000e+00   131069    -1   1.1828e-09    1.1859e-09     1.1891e-09
    4   4.0000e+00   131065    -1   1.1509e-09    1.1551e-09     1.1593e-09
    8   8.0000e+00   131057    -1   1.1449e-09    1.1507e-09     1.1566e-09
   16   1.6000e+01   131041    -1   1.1414e-09    1.1496e-09     1.1579e-09
   32   3.2000e+01   131009    -1   1.1354e-09    1.1469e-09     1.1587e-09
   64   6.4000e+01   130945    -1   1.1187e-09    1.1346e-09     1.1513e-09
  128   1.2800e+02   130817    -2   1.0947e-09    1.1194e-09     1.1459e-09
  256   2.5600e+02   130561    -1   1.1064e-09    1.1378e-09     1.1719e-09
  512   5.1200e+02   130049    -2   1.0953e-09    1.1443e-09     1.2005e-09
 1024   1.0240e+03   129025    -1   1.0765e-09    1.1367e-09     1.2085e-09
 2048   2.0480e+03   126977    -1   1.0313e-09    1.1129e-09     1.2175e-09
 4096   4.0960e+03   122881     0   9.2388e-10    1.0153e-09     1.1405e-09
 8192   8.1920e+03   114689     1   8.3106e-10    8.6522e-10     9.0399e-10
16384   1.6384e+04    98305     0   4.6081e-10    5.5228e-10     7.3525e-10
32768   3.2768e+04    65537     0   3.4684e-10    4.4550e-10     7.4872e-10

Analyse du bruit de marche aléatoire de fréquence par la variance d'Allan à recouvrement (écart type d'Allan à pente +1/2)

 STATISTICS FOR FILE: Marche_Aleatoire_real.dat
 Frequency Data Points 1 thru 131072 of 131072
 Maximum = 2.429448e-07
 Minimum = -6.660778e-08
 Average = 8.841989e-08
 Sigma Type: Overlapping Allan
 Confidence Factor = 0.683
 Deadtime T/Tau = 1.000000

  AF        Tau        #    Alpha  Min Sigma      Sigma         Max Sigma
    1   1.0000e+00   131071    -2   5.5719e-10    5.5843e-10     5.5968e-10
    2   2.0000e+00   131069    -2   7.5181e-10    7.5401e-10     7.5623e-10
    4   4.0000e+00   131065    -2   1.0437e-09    1.0479e-09     1.0522e-09
    8   8.0000e+00   131057    -2   1.4699e-09    1.4782e-09     1.4868e-09
   16   1.6000e+01   131041    -2   2.0680e-09    2.0846e-09     2.1016e-09
   32   3.2000e+01   131009    -2   2.8992e-09    2.9321e-09     2.9662e-09
   64   6.4000e+01   130945    -2   4.0420e-09    4.1067e-09     4.1747e-09
  128   1.2800e+02   130817    -2   5.6436e-09    5.7710e-09     5.9075e-09
  256   2.5600e+02   130561    -2   7.9557e-09    8.2087e-09     8.4875e-09
  512   5.1200e+02   130049    -2   1.0943e-08    1.1432e-08     1.1994e-08
 1024   1.0240e+03   129025    -2   1.4727e-08    1.5652e-08     1.6777e-08
 2048   2.0480e+03   126977    -2   1.9023e-08    2.0708e-08     2.2938e-08
 4096   4.0960e+03   122881    -2   2.2392e-08    2.5171e-08     2.9330e-08
 8192   8.1920e+03   114689     0   2.3456e-08    2.6729e-08     3.1913e-08
16384   1.6384e+04    98305     0   1.9814e-08    2.3747e-08     3.1614e-08
32768   3.2768e+04    65537     0   1.6209e-08    2.0820e-08     3.4990e-08